공주시 경관 체크리스트

(경관심의용)

2016. 12

공주시

[도시정책과]

❚경관체크리스트의 구분

》 체크리스트는 사업자용과 심의위원용으로 구분

- 경관심의 요청시 사업자용 경관체크리스트 제출

구분		체크리스트		비고
도로		도로의 경관체크리스트		국토부 ‘경관 심의 운용 지침’ [별지 제3호, 제8호]
철도		철도시설의 경관체크리스트		국토부 ‘경관 심의 운용 지침’ [별지 제4호, 제9호]
하천		하천시설의 경관체크리스트		국토부 ‘경관 심의 운용 지침’ [별지 제5호, 제10호]
개발사업		개발시설의 경관체크리스트		국토부 ‘경관 심의 운용 지침’ [별지 제6호, 제11호]
건축물		건축물의 경관체크리스트 (공주시)건축물 경관체크리스트(공통) (공주시)공동주택 경관체크리스트 (공주시)단독주택 경관체크리스트 (공주시)상업지역 건축물 경관체크리스트 (공주시)공공건축물 경관체크리스트 (공주시)건축물(공업/기타) 경관체크리스트		국토부 ‘경관 심의 운용 지침’ [별지 제7호, 제12호] 공주시 경관계획
		국토부고시 ‘경관 심의 운용 지침’ 별지 제7호 서식과 공주시 경관계획상에 제시된 유형별 건축 경관체크리스트 중복하여 제출
오픈 스페이스		(공주시)오픈스페이스 경관체크리스트 (공원, 녹지, 하천변, 보행자도로, 자전거도로, 전면공지 등)		공주시 경관계획
특수 구조물		(공주시)특수구조물 경관체크리스트 (교량, 터널, 옹벽, 구조물 설치 등)		공주시 경관계획

❚경관심의 체크리스트 제출 예시

》건축물 심의 예시

단독주택 (ART-1, ART-2중 선택)		ART-1	• 건축물의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 7호) • (공주시) 단독주택 경관체크리스트
		ART-2	• (공주시) 건축물 경관체크리스트(공통) • (공주시) 단독주택 경관체크리스트

공동주택 (ART-1, ART-2중 선택)		ART-1	• 건축물의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 7호) • (공주시) 공동주택 경관체크리스트
		ART-2	• (공주시) 건축물 경관체크리스트(공통) • (공주시) 공동주택 경관체크리스트

상업건축물 (ART-1, ART-2중 선택)		ART-1	• 건축물의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 7호) • (공주시) 상업지역 건축물 경관체크리스트
		ART-2	• (공주시) 건축물 경관체크리스트(공통) • (공주시) 상업지역 건축물 경관체크리스트

공공건축물 (ART-1, ART-2중 선택)		ART-1	• 건축물의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 7호) • (공주시) 공공건축물 경관체크리스트
		ART-2	• (공주시) 건축물 경관체크리스트(공통) • (공주시) 공공건축물 경관체크리스트

공장 및 창고 (ART-1, ART-2중 선택)		ART-1	• 건축물의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 7호) • (공주시) 건축물(공업/기타) 경관체크리스트
		ART-2	• (공주시) 건축물 경관체크리스트(공통) • (공주시) 건축물(공업/기타) 경관체크리스트

》사회기반시설 심의

도로, 도로시설물, 부속시설물 등		• 도로의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 3호) • (공주시) 특수구조물 경관체크리스트(해당시)

하천		• 도로의 경관체크리스트(국토부고시 경관심의 운용지침 별지 5호) • (공주시) 오픈스페이스 경관체크리스트(해당하는 부분 발췌)

공원 및 오픈스페이스		• (공주시) 오픈스페이스 경관체크리스트(해당하는 부분 발췌)

경관 체크리스트(사업자용)

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제3호 서식]

도로의 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
기본방향	주변 경관과 조화되는 도로 조성
	자연환경을 고려한 지속가능한 도로 조성
	시각적 연속성과 조망을 고려한 도로 조성
기본구상	도로 선형은 주변의 도시구조 및 경관요소와 조화를 고려하여 계획
	산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려하여 도로선형과 도로구조를 계획
	유연한 주행 및 보행행태를 고려한 변화감 있는 연속경관 계획
	도로 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 지역주민들에게 위화감을 주지 않는 적정한 규모 계획
	공원 및 녹지 등 지역의 주요 공공공간과 기존 도로망과의 연계를 고려하여 계획
주요시설 설계방향	도로가 교차되는 곳, 주요 진입부 등은 방향성이 쉽게 인지되도록 설계
	이동속도에 따라 도로의 연속성을 인지할 수 있도록 시설물의 배치, 규모 등을 계획
	주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 도로 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계
	주행자의 안전한 운행을 위한 시각적 연계성 및 조망을 고려하여 도로에서 외부로의 시각적 개방감을 확보
	이동경로에 따른 경관의 연속성 및 일관성이 유지되도록 설계
	가로등, 신호등, 전신주, 도로표지판, 시설안내판 등 가로시설물은 보행환경 및 경관을 고려하여 통합지주로 계획
	가로시설물 및 주변시설물이 전체적으로 통일감을 가지도록 설계
야간경관계획 (필요시)	야간조명은 도로이용자의 안전과 기능을 고려하고 도시의 전체적인 야간경관을 고려하여 일관성이 유지되도록 계획
	해당 시설 및 공간의 특성을 고려하여 디자인하되, 과다한 연출은 지양
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제4호 서식]

철도시설의 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
기본방향	지역경관의 특성과 주변지역의 경관을 고려한 아름다운 철도 조성
	경관의 시각적 연속성과 조망성이 확보되는 철도 조성
	지역경관을 선도하는 관문으로서 인지가 쉽고 이용이 편리한 철도역사 조성
기본구상	철도선형은 주변의 도시구조 및 경관요소와의 조화를 고려하여 계획
	산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려하여 철도 선형과 구조를 계획
	유연한 주행과 변화감 있는 연속경관(시퀀스)을 즐길 수 있는 선형계획
	철도 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 지역주민들에게 위화감을 주지않는 적정한 규모(스케일) 계획
	철도가 통과하는 지역의 녹지 등 공공공간과 기존 철도망, 도로망 등과의 연계를 고려하여 계획
주요시설 설계방향	주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 철도 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계
	역사 및 교량, 터널 등 인공구조물은 시각적 개방감을 확보할 수 있도록 주변으로의 조망을 고려하여 디자인
	철도역사는 지역의 고유한 자연 및 역사, 문화적 자원 등과 연계하여 지역의 특색이 나타나도록 계획
	역사의 외부공간은 이용자의 편의를 고려하여 문화교류, 만남, 모임, 휴식 등의 활동이 이루어질 수 있도록 디자인
야간경관계획 (필요시)	야간조명은 이용자의 안전과 다양한 활동을 고려하여 디자인하되, 과다한 연출은 지양
	역사와 주변 건축물 및 각종시설물의 조명은 주변 경관을 저해하지 않고 상호 조화를 이루도록 디자인
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제5호 서식]

하천시설의 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
기본방향	주변의 경관과 연계되고 조화로운 하천경관을 형성
	하천의 시각적인 연속성과 조망이 확보되도록 하천경관을 형성
	친수공간은 접근성과 쾌적성을 고려하여 조성
기본구상	하천의 미지형을 최대한 살리고 주변 경관과 시각적 연속성을 갖도록 계획
	기존 오픈스페이스 및 공원 녹지와 연계하여 계획
	주요 조망지점에서부터 하천으로의 조망권을 확보할 수 있도록 시각적인 조망축을 설정하여 하천으로의 개방감을 확보
	하천구역과 주변의 토지이용, 도로, 건축물 등을 연계하여 일체적으로 계획
	계절적 변화와 시간에 따라 변화하는 다양한 하천경관을 연출
주요시설 설계방향	하천 내 인공시설물 설치를 지양하되, 불가피하게 인공구조물을 설치할 경우 과도한 디자인을 지양하고, 자연경관 변화를 최소화
	공공시설물 등 하천 관련 시설물을 일관성있게 디자인
	친수공간을 조성하거나, 조망점, 하천트레일을 정비하는 경우에는 보행자의 접근성을 고려하여 설치
	인공구조물은 시각적 개방감을 확보할 수 있도록 조망을 고려
	댐 공간 및 부속시설은 경관 및 기능, 생태적 특성을 고려하여 디자인
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제6호 서식]

개발사업의 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
기본방향 및 목표	고유한 지역 현황을 반영하고 우수한 경관자원을 보존·활용
	대상지를 포함한 지역 전체의 경관을 향상시키기 위한 계획 수립
	기본방향에 따라 실현가능하고 일관된 목표 및 전략 수립
경관 기본구상 (경관구조의 설정)	경관을 고려하여 밀도, 용도배치 등 토지이용계획과 교통처리계획 등을 설정
	개발사업 규모, 장소의 특성 및 이용자를 고려한 경관구조(권역, 축, 거점) 설정
	경관구조별 장소성․조화성 확보 및 특성화
	토지이용, 지형·지세, 주변 지역의 스카이라인 등을 고려한 조화로운 스카이라인 형성
	주변 맥락과 상징성을 고려한 주요 진입부, 경관거점 및 결절부 계획
경관부문별 계획 (도시공간구조의 입체적 기본구상)	주변 지역의 가로체계, 토지이용 등의 현황 및 계획을 고려하여 인접한 건축물, 가로, 공원 및 녹지와 연계
	경관구조의 위계 및 특성 등을 고려한 건축물, 가로, 공원, 녹지 등의 계획
	커뮤니티 활동을 활성화하고 휴먼 스케일을 고려한 보행환경 및 가로경관 계획
	주변 여건, 규모, 위치 등에 따른 이용자 특성을 고려한 공원 및 녹지 등 오픈스페이스 계획
	토지이용, 지형·지세, 주변 지역의 스카이라인, 대상지의 정체성 등을 고려한 건축물의 배치, 형태, 규모 계획
	건축물, 가로, 공원 및 녹지를 유기적으로 연계하여 통합적․입체적으로 계획
	가로등, 신호등, 전신주, 도로표지판, 시설안내판 등 가로시설물은 보행환경 및 경관을 고려하여 통합지주로 계획
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제7호 서식]

건축물의 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
배치․규모․ 형태․입면 계획	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)
	구릉지의 경우 지나친 옹벽발생을 지양하고 주변 지형에 순응한 배치
	건축물로 인해 기존 보행자들의 통행이 단절되지 않도록 주변 가로체계를 고려하여 배치하고, 필요시 공공보행통로를 계획
	대규모 건축물의 경우 기단부를 설치하거나 전면부를 분절하는 등 휴먼스케일의 보행환경 조성
	획일적이거나 과장된 디자인, 자극적인 색채 등은 지양
	옥상설비 및 부속설비가 경관을 저해하지 않도록 계획
외부공간 계획	장애인, 노인 등 보행약자의 접근, 이용, 이동에 불편이 없도록 무장애설계(Barrier free) 적용
	담장, 울타리 등은 주변 건축물 및 지역특성과 조화되는 색채, 재료, 디자인 등 사용
	건축물의 진입부 및 저층부는 가능한 경우 이용자․보행자를 위해 공원(쌈지공원, 도심형 공원 등), 광장 등으로 계획
	건축물 진입부에 이용자의 시각을 방해하는 과도한 시설물 설치 지양
	보행환경을 저해하지 않도록 차량․주차․보행 동선을 계획하고, 가로와 인접한 부분이나 주 보행로와 인접한 부분에는 주차장 설치 지양
	공개공지의 경우 인접한 건축물 공개공지의 특성과 입지를 고려하여 통합적 이용이 가능하도록 계획
	공개공간은 보행로와의 연계 등 다양한 계획기법을 통한 공공성 확보
옥외광고물 계획 (필요시)	건축물의 입면과의 통합적 계획 및 해당 지역의 특성에 대한 배려
	해당 지자체의 옥외광고물 가이드라인, 지침 등 준수
야간경관계획 (필요시)	건축물의 용도 및 주변지역의 특성을 고려한 조도․휘도․색채 등을 계획하되, 과도한 연출은 지양
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공통]

건축물(공통) 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
건축물 형태․외관	건축물의 형태 및 외관은 산림, 구릉지 등의 주변 자연경관과 조화를 이루도록 함
	산림과 조화로운 건축물 스카이라인 계획을 유도하고 수변경관 관리를 위한 층고 고려
	단독주택의 경우 경사지붕의 형태를 권장(부득이한 경우 제외)	●
	옥상 및 입면에 건축설비 노출 금지	●
	지붕층의 과도한 장식이나 색채사용 지양
재질	건축물 재질은 자연경관과 조화를 이루는 소재를 사용(예:석재, 목재 등)
	지나치게 눈에 띄거나 부조화되는 소재 사용지양(예:투명, 반사, 발광소재 등)	●
외부공간	장애인, 노인 등 보행자의 접근, 이용, 이동에 불편이 없도록 무장애설계(Barrier free) 적용
	담장, 울타리 등은 주변 건축물 및 지역특성과 조화되는 색채, 재료, 디자인 등 사용
	폐쇄적 담장 설치 지양, 식재를 하거나 개방형 담장(1.2m)으로 조성
	건축물의 진입부 및 저층부, 도로모퉁이, 오피스건물 사이는 가능한 경우 이용자․보행자를 위해 공원(쌈지공원, 도심형 공원 등), 광장 등으로 계획하고 인공구조물은 최소한으로 반영
	건축물 진입부에 이용자의 시각을 방해하는 과도한 시설물 설치 지양
	보행환경을 저해하지 않도록 차량․주차․보행 동선을 계획하고, 가로와 인접한 부분이나 주 보행로의 인접한 부분에는 주차장 설치 지양
	공개공지의 경우 인접한 건축물 공개공지의 특성과 입지를 고려하여 통합적 이용이 가능하도록 계획
	바람길 및 보행녹도를 최대한으로 확보하고 지피식물, 야생초화류 등을 식재
	건축물 외부공간 조성시에는 가로공간과 일체화하여 조성하며, 주변 산림녹지와의 연계를 고려하며 옥상녹화시 지역 자생식물 식재
	기존 녹지를 최대한 보존하고 대지내 조경식재, 벽면녹화 등을 통하여 풍부한 녹지공간 확보
	지형보호를 위하여 옹벽 등의 건설을 지양하고, 부득이한 경우 건축물과 일체화되거나 시각적으로 차폐하고, 주변과 어울리는 색채와 재질을 사용
야간조명	인공적인 빛의 느낌을 지양하고 자연경관을 고려하여 편안함을 느낄 수 있도록 은은한 조명연출
	건축물의 용도 및 주변지역의 특성을 고려한 조도․휘도․색채 등을 계획하되, 과도한 연출은 지양
색채	차분하고 자연적인 색채의 사용 권장
	배후 산림색채, 즉 환경색채와 조화를 이루는 색채계획을 수립하도록 함	●
	주변지역과 조화를 고려하여 지나친 발광, 원색, 고채도, 고명도의 사용을 지양
도로구조물에 관한 사항	과도한 절토, 성토를 억제하여 친환경적인 개발을 유도하고, 옹벽과 벽면 등은 재해의 위험과 심리적 위압감과 불안감의 완화를 위해 녹화하도록 함	●
	도로시설물, 교량, 터널입구 등을 주변지형 및 경관과 위화감이 생기지 않도록 조정
건축물 배치	조망대상으로써 산림녹지경관 보호와 조망을 위해 지형적 특성을 충분히 고려하여 건축물 배치
	생활환경에서도 배후산을 조망할 수 있도록 건물 사이에 통경축을 확보하도록 배치
	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)하며 수변경관 관리를 고려한 배치
	구릉지의 경우 지나친 옹벽발생을 지양하고 주변 지형에 순응한 배치
	건축물로 인해 기존 보행자들의 통행이 단절되지 않도록 주변 가로체계를 고려하여 배치하고, 필요시 공공보행통로를 계획
	대규모 건축물의 경우 기단부를 설치하거나 전면부를 분절하는 등 휴먼스케일의 보행환경 조성
	획일적이거나 과장된 디자인, 자극적인 색채 등은 지양
	옥상설비 및 부속설비가 경관을 저해하지 않도록 계획
옥외광고물	건축물의 입면과의 통합적 계획 및 해당 지역의 특성에 대한 배려
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공동주택]

건축물(공동주택지역) 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
공동주택 지역	인접단지의 진입광장이나 공개공지 등의 연결고리 조성 및 주요 노드지점에 가각광장이나 공개공지 설치
	조망 및 개방성 확보
	보행레벨에서의 가로 개방감 확대, 자연스러운 스카이라인 형성
	입면의 색채계획으로 고도다운 도시경관 창출
	녹지율을 높여 주민의 커뮤니티 공간 확대	●
	저층부는 자연친화적인 소재를 권장하여 쾌적한 공간 조성
	답답한 경관을 형성하는 과밀한 형태를 지양하며, 조망축과 통경축을 고려하여 계획
	벽면의 길이가 25m 이상일 경우, 시각적 위압감 완화를 위해 벽면을 분리하고, 측변 폭의 1/3이상을 돌출시키거나 후퇴
	저층부(3~4층 이하)는 석재 및 벽돌 등 자연친화적 소재
	지붕형태는 경사지붕 또는 우진각지붕 등을 적용
	일률적인 판상형 지양, 블록별 다양한 높이 및 다양한 주동을 조화롭게 배치하여 경관향상 도모
	폐쇄적 담장설치 지양, 식재를 하거나 개방형 담장(1.2m)으로 조성	●
	지붕층의 과도한 장식이나 색채사용 지양
	과도한 색채 및 패턴의 사용은 지양
	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_단독주택]

건축물(단독주택지역) 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
단독주택 지역	단독 주택의 경우 조화로운 군집경관을 형성해야하며, 돌출경관의 형성 지양
	유사규모로 주택의 형태, 외관, 색채 등을 일관성 있게 적용하여 군집경관을 형성
	옥상층의 물탱크는 건축물 내에 설치, 인접 건축물과의 조화를 위해 반복적 형태를 권장	●
	돌출경관의 형성을 지양, 경관부조화를 방지하여 쾌적한 주거단지 이미지 형성
	무분별한 옥탑방 증축 및 발코니 확장을 제한	●
	담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 인접 건축물과 조화를 고려하여 1.2m미만의 개방형 담장을 설치하고 자연재료를 권장(생울타리, 돌, 흙, 관목류 등)
	대지 내 공지의 위치를 되도록 도로공간 방향으로 일치시켜 가로의 개방성을 확대
	대지경계선으로부터 이격되는 구간은 조경 식재 처리 권장
	새로 개발되는 신시가지에는 현대적인 모던한 스타일의 지붕 형태를 적용하여 다양성 확보
	창문의 형태 : 장방형의 일정한 단위를 기준으로 적용하여 일관성 있는 주거환경을 연출하고 백제적 요소를 적용하는 것 검토
	과장된 도색을 지양하고 조경 식재 등을 통한 주변 자연경관 및 건축물과 조화로운 친환경 이미지 연출 권장
	둘 이상의 재질을 혼용할 경우에는 이질감을 줄 수 있으므로 지양
	주택의 주차장 및 마당 재질은 녹화 및 투수성 재질 권장
	지붕은 경량기화 또는 신소재, 아스팔트 슁글 등의 소재 사용
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_상업지역]

건축물(상업지역) 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
상업지역건축물	저층부는 투명한 자재 및 친환경 소재를 적용하여 개방감과 쾌적성이 느껴지도록 조성
	옥외광고는 주변과 조화를 이루고 인지성을 높일 수 있도록 정해진 면적에 따라 설치
	차양막은 건물 내 같은 디자인으로 적용하여 건물과 통일성을 부여	●
	상업 건축물의 1층부는 투시형 셔터 설치권장
	자연경관에 대한 조망 차단을 최소화 하고, 주변 건축물의 스카이라인을 반영
	옥상 및 입면에 건축설비 노출 금지
	건물선 후퇴와 인근보도색상을 통일로 인하여 경관을 배려하는 쾌적한 가로환경 형성
	외부공간에 대한 개방감을 배려하여 건축물 내에 공공공간 및 보행통로를 설치할 것을 권장	●
	유적지 주변 가로 건축물은 지나치게 급격한 스카이라인 변화가 발생하지 않도록 적정한 높이로 계획하여 통경축 확보
	건축물 배치 시 지정된 건축선에서 일정간격을 후퇴시키도록 유도하여 개방감 확보
	벽면 또는 문 손잡이 등에 전통문양을 적용하여 지역 정체성 표현
	건축물의 외벽은 전면과 측면의 구별 없이 모든 면의 마감 수준을 동일하게 처리
	공주고도의 경관특성을 고려한 재질 사용
	저충부 건물의 외벽은 개방감 및 반사율이 낮은 유리재질 사용
	건축물 마감 자체색의 사용을 권장하며, 부득이 도색할 경우 인접 건축물과 조화를 고려
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공공건축물]

건축물(공공건축물) 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
공공건축물	고도 이미지를 살리되 과장된 지양, 주변 환경과 조화되는 색채와 외관형성	●
	권위적이고 폐쇄적인 요소 지양	●
	건축물 내․외부에 유니버셜 디자인 적용	●
	담장설치를 금지하고 경관녹지 및 식재를 활용	●
	외부공간은 시민 휴게위지의 도심형 공원으로 디자인할 것을 권장
	주차장은 건물 후면이나 지하에 설치할 것을 권장
	쾌적한 도시환경을 배려하여 개방감이 느껴지도록 공간 조성
	보행자의 접근성을 확보하여 보행약자가 접근하기 용이하도록 배치
	역사유산을 조망하는데 방해되지 않는 위치에 설치
	관광정보 안내를 목적으로 주요 거점부에 설치되는 건축물의 경우 관람객이 쉽게 찾을 수 있는 공간에 배치
	관광안내소는 기념품판매소, 화장실, 매표소 등 관람객 편의를 돕는 유사건축물과 통합
	문화재 주변에 설치될 경우 역사유산을 부각시키기 위한 간결한 디자인
	역사유산과 동일재료를 사용하여 통일된 이미지 형성
	생활시설물의 노출을 최소화하거나 차폐되도록 배치
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공공건축물]

건축물(공업지역/기타지역) 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
공업지역/기타지역	입면 및 측면에 벽면녹화 권장, 평지붕의 경우 옥상녹화 권장
	외부공간에 적재물 방치 금지	●
	보안을 위해 담장설치 시 가로에서 위압감을 느끼지 않도록 규모와 재료 설정
	주변 지역으로 광공해가 일어나지 않도록 함	●
축사 및 농업용창고	조망경관과 생활환경을 고려한 배치
	폐쇄적 담장 설치 지양, 식재를 하거나 개방형 담장(1.2m)으로 조성
	보행레벨에서의 가로 개방감 확대, 자연스러운 스카이라인 형성	●
	블록별 다양한 높이를 통해 도시경관 형성
	반사재질의 외장재 사용을 지양하고 주변환경과 조화로운 색상을 사용
	축사 및 창고 등의 시설물 입지 시 지붕색채의 원색을 지양하고 소규모 건축물이 단지형으로 건축되는 건축유도
	일률적인 판상형 지양, 다양한 주거동을 조화롭게 배치
	다양한 주거동의 형태․외관, 조화로운 통일성 확보
	기단부, 중층부, 상층부의 차별적 형태로 조성
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_오픈스페이스]

오픈스페이스 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
공원	지형과 식생을 고려하여 외부공간과 가로공간을 일체화 시킴
	교통약자를 배려한 계단 외의 경사로 등의 설치
	시각적 차폐로 인한 우범화 방지	●
	주민 네트워크의 거점역할을 위한 유기적으로 연계되는 동선계획
	친환경 투수성 포장재와 자연재료, 건강하고 안전한 재료 권장
	기존 식생을 최대한 살리고 랜드마크 기능을 하는 노거수 등은 보존
	공원의 성격을 살려 지역적 상징성을 강조하는 패턴이 남용되지 않도록 함
	시설물과 포장의 색채를 주변경관요소에 조화되도록 계획
	자연지형을 최대한 보전하고 도로 모퉁이, 오피스 건물 사이의 소규모 토지 등에 소공원을 조성하되 인공구조물은 최소한으로 반영
	공원, 사면, 가로수 등 수목, 초본류, 화훼류를 식재할 경우 외래종을 지양하고, 지역 자생식물을 식재하여 생태계 교란 방지 및 지역의 특성 있는 경관연출
녹지	녹지의 단절부는 생태통로를 조성함으로써 야생동물의 이동보호 및 생태질서 유지
	경관조명을 통한 야간경관 통합적 계획
	환경오염에 잘견디며, 공주지역의 지역수종을 고려하여 생태적 안전성이 있는 수종의 선정
	환충녹지와 연결녹지를 형성하여 순환형 연결녹지 네트워크 형성하고 쾌적성과 안정성 확보
하천변	수생태계 복원 및 수질개선을 우선으로 하는 친자원적인 개발을 유도
	인공적인 뚝․제방․휀스를 지양하며 자연식재와 습지․녹지로 형성된 하천변 조성
	하천회랑의 여과․차단․저류의 기능을 지닌 생태하천으로 복원
	금강변의 제방길과 둔치를 활용하여 녹지요소를 적극 도입하여 쾌적한 공간으로 조성
	자연형 호안의 친수하천으로 조성하여 지역민에게 쾌적한 수변 오픈스페이스를 제공하도록 함
	유실피해에 잘 견디며 청소가 용이한 재료 및 자연재료 사용	●
	하천 고수호안은 호안비탈 안정에 지장이 없는 범위에서 화관목 등의 친수성 경관수목을 식재하고, 계단부는 돌, 나무 등의 환경친화적 소재를 이용하여 조성
	하천 저수호안은 자연석과 식생 등을 활용하여 자연형의 호안으로 형성
	하천 저수로는 식생 여과대의 확보로 수질을 정화하고 생물서식 기반을 형성할 수 있도록 함
	보행가로에서 하천으로의 접근성을 높이고, 적절한 조도를 유지하여 우범화되지 않도록 함
	빈번히 침수되는 구역의 침수주의 안내설치를 의무화하고 해당 구역의 시설물 설치는 최소화 함
	모든 시설물은 주변환경과 조화되도록 색채, 재질을 통합경관 관덤에서 설치
	수변경관 관리를 위해 건축물 층고 및 배치를 고려
보행자 도로	시설물의 도로 점유율을 최소화하여 최소 유효보도폭 확보	●
	유효보도폭이 확보되지 않은 도로에서는 보행에 방해되는 가로수 및 지장물 설치 지양	●
	시공을 철저히 하여 내구성과 평탄성을 높임
	교통약자를 위하여 횡단보도 진입부의 턱낮춤
	등주와 가로수 일정간격 유지, 보행가로 여건에 맞게 조성
	보도 포장재의 색채는 주변환경과 조화되는 저채도 색을 주조색으로 하고, 원색계열은 최소화
자전거 도로	차도와 인접한 경우 턱낮춤 경사로 설치
	자전거 동선과 보행동선을 엄격히 분리
	투수성 탄성포장 재질을 사용하여 친환경성을 높이며 안정성 확보
	보행가로와 자전거도로를 서로 다른 재질로 시공 시 경계를 매끈하게 시공하고, 같은 재질 사용 시에는 경계선을 명확히 표시하여 이용자의 편의를 높이고 혼란을 방지	●
전면공지	보행자 공간과 하나되는 연속성있는 공간을 창출하며 전면의 공간과 일체감을 형성하여 매력있는 가로경관을 갖추도록 함
	보행공간에 접한 부분은 통행에 지장을 주는 장애요소를 없애고 보도와 연계된 바닥포장, 패턴 등 일체감이 있는 디자인을 적용하도록 함
	공원 내 녹지 및 보행로 등의 시설에 위압감을 주는 비인간적 공간구성을 지양하고 친환경적인 조경을 조성하여 주민과 보행자를 동시에 배려하는 공간으로 활용
	공원과 연계하여 폐쇄적인 공간이 아닌 개방감 있는 디자인을 적용
	주차장으로의 전용을 금지하고, 불법 적재공간으로 활용하지 않도록 함	●
	정서적으로 안정감을 주는 색채계획 수립과 일조 조건의 향상을 고려
	조명 등을 적절히 배치하고 안전을 고려한 조도를 유지하여 야간 이용 시 안정성을 높임
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 특수구조물 가이드라인_교량, 터널, 옹벽, 구조물 설치 및 기타]

특수구조물 경관체크리스트(사업자용)

사업명:

구분	검토항목	필수	반영	미반영	해당 없음
교 량	안전과 미관이 함께 고려된 디자인
	자연과 조화되고 도시 맥락을 반영하는 디자인
	시각적, 생태적으로 자연친화적인 디자인
	획일적인 산업화 재료에 의한 물개성의 극복
	친환경, 지속 가능한 디자인 개념의 도입
	기능을 우선하되 교량 자체가 조형미를 가지도록 불필요한 장식 지양	●
	교량의 상부와 하부고주는 일관성 있는 형태로 디자인
	효율적인 유지 관리 및 내구성을 고려한 재료의 사용
	색채를 사용해야 할 경우 무채색계열의 사용을 권장하고, 구조물이 가진 소재의 자체색상을 사용할 경우 원색을 배제
	인위적인 패턴을 지양하며 지역적 특성 또는 역사 정체성을 살릴 수 있는 패턴 사용
	보행자 및 주행자의 안전한 횡단을 위하여 안전기준에 적합한 보호시설물 설치
	하부 교각의 설치는 되도록 지양하고 교량의 하부에 보도 및 도로가 계획되어 있을 경우 안전을 위한 조명시설물의 설치를 권장
터 널	조형적 요소의 최소화로 주변과 조화되는 디자인
	불필요한 옹벽부 최소화
	주변 환경과 조화되는 색채 사용
	역사적 특성을 보여줄 수 있는 형태나 목재루버, 담쟁이 등의 친환경적인 재료를 사용하여 정비	●
	콘크리트 사용면적을 최소화하여 불필요한 옹벽부가 발생하지 않도록 디자인
	효율적인 유지 관리 및 내구성을 고려한 재료의 사용
	주변 식생의 자연스러운 연결
	산악에서 터널 전면 중앙분리대로 녹지가 자연스럽게 연결
	갱구부의 시각적 위압감을 최소화하기 위해 최소한의 디자인을 권장
옹 벽	조형적인 요소의 최소화로 주변과 조화되는 디자인
	불필요한 옹벽부 최소화	●
	주변환경과 조화되는 색채 사용
	갱구부 형태를 고려한 진입부 디자인 권장
	콘크리트 사용면적을 최소화하여 불필요한 옹벽부가 발생하지 않도록 디자인
	효율적인 유지 관리 및 내구성을 고려한 재료의 사용
	주변 식생의 자연스러운 연결
	주변과 조화되도록 설치	●
구조물 설치 및 기타	입체 교차로의 상부에는 소규모 공원 또는 녹지를 조성하여 보행환경 향상과 경관 개선
	터널의 진입부는 절개를 최소화하고 절개면이 발생할 영우 녹화하고 갱문상부에 불필요한 구조물은 지양
	도로 등의 구조물을 건설할 때는 생태통로 설치
	사면을 절개해야 하는 경우 옹벽을 지양하고 최대한 완경사로 조성하여 자생종 초본류 및 나무 식재
	불필요한 지역의 과도한 인공 방음벽 설치를 자제하고, 설치가 불가피한 경우 방음벽 양편에 충분한 폭의 녹지 형성
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

경관 체크리스트(심의위원용)

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호)별지 제8호 서식]

도로의 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
기본방향	주변 경관과 조화되는 도로 조성
	자연환경을 고려한 지속가능한 도로 조성
	시각적 연속성과 조망을 고려한 도로 조성
기본구상	도로 선형은 주변의 도시구조 및 경관요소와 조화를 고려하여 계획
	산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려하여 도로선형과 도로구조를 계획
	유연한 주행 및 보행행태를 고려한 변화감 있는 연속경관 계획
	도로 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 지역주민들에게 위화감을 주지 않는 적정한 규모 계획
	공원 및 녹지 등 지역의 주요 공공공간과 기존 도로망과의 연계를 고려하여 계획
주요시설 설계방향	도로가 교차되는 곳, 주요 진입부 등은 방향성이 쉽게 인지되도록 설계
	이동속도에 따라 도로의 연속성을 인지할 수 있도록 시설물의 배치, 규모 등을 계획
	주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 도로 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계
	주행자의 안전한 운행을 위한 시각적 연계성 및 조망을 고려하여 도로에서 외부로의 시각적 개방감을 확보
	이동경로에 따른 경관의 연속성 및 일관성이 유지되도록 설계
	가로등, 신호등, 전신주, 도로표지판, 시설안내판 등 가로시설물은 보행환경 및 경관을 고려하여 통합지주로 계획
	가로시설물 및 주변시설물이 전체적으로 통일감을 가지도록 설계
야간경관계획 (필요시)	야간조명은 도로이용자의 안전과 기능을 고려하고 도시의 전체적인 야간경관을 고려하여 일관성이 유지되도록 계획
	해당 시설 및 공간의 특성을 고려하여 디자인하되, 과다한 연출은 지양
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제9호 서식]

철도시설의 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
기본방향	지역경관의 특성과 주변지역의 경관을 고려한 아름다운 철도 조성
	경관의 시각적 연속성과 조망성이 확보되는 철도 조성
	지역경관을 선도하는 관문으로서 인지가 쉽고 이용이 편리한 철도역사 조성
기본구상	철도선형은 주변의 도시구조 및 경관요소와의 조화를 고려하여 계획
	산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려하여 철도 선형과 구조를 계획
	유연한 주행과 변화감 있는 연속경관(시퀀스)을 즐길 수 있는 선형계획
	철도 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 지역주민들에게 위화감을 주지않는 적정한 규모(스케일) 계획
	철도가 통과하는 지역의 녹지 등 공공공간과 기존 철도망, 도로망 등과의 연계를 고려하여 계획
주요시설 설계방향	주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 철도 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계
	역사 및 교량, 터널 등 인공구조물은 시각적 개방감을 확보할 수 있도록 주변으로의 조망을 고려하여 디자인
	철도역사는 지역의 고유한 자연 및 역사, 문화적 자원 등과 연계하여 지역의 특색이 나타나도록 계획
	역사의 외부공간은 이용자의 편의를 고려하여 문화교류, 만남, 모임, 휴식 등의 활동이 이루어질 수 있도록 디자인
야간경관계획 (필요시)	야간조명은 이용자의 안전과 다양한 활동을 고려하여 디자인하되, 과다한 연출은 지양
	역사와 주변 건축물 및 각종시설물의 조명은 주변 경관을 저해하지 않고 상호 조화를 이루도록 디자인
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제10호 서식]

하천시설의 경관체크리스트(심의위원용)

구분	검토항목
기본방향	주변의 경관과 연계되고 조화로운 하천경관을 형성
	하천의 시각적인 연속성과 조망이 확보되도록 하천경관을 형성
	친수공간은 접근성과 쾌적성을 고려하여 조성
기본구상	하천의 미지형을 최대한 살리고 주변 경관과 시각적 연속성을 갖도록 계획
	기존 오픈스페이스 및 공원 녹지와 연계하여 계획
	주요 조망지점에서부터 하천으로의 조망권을 확보할 수 있도록 시각적인 조망축을 설정하여 하천으로의 개방감을 확보
	하천구역과 주변의 토지이용, 도로, 건축물 등을 연계하여 일체적으로 계획
	계절적 변화와 시간에 따라 변화하는 다양한 하천경관을 연출
주요시설 설계방향	하천 내 인공시설물 설치를 지양하되, 불가피하게 인공구조물을 설치할 경우 과도한 디자인을 지양하고, 자연경관 변화를 최소화
	공공시설물 등 하천 관련 시설물을 일관성있게 디자인
	친수공간을 조성하거나, 조망점, 하천트레일을 정비하는 경우에는 보행자의 접근성을 고려하여 설치
	인공구조물은 시각적 개방감을 확보할 수 있도록 조망을 고려
	댐 공간 및 부속시설은 경관 및 기능, 생태적 특성을 고려하여 디자인
[심의의견*] 심의위원: (인)

사업명:

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제11호 서식]

개발사업의 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
기본방향 및 목표	고유한 지역 현황을 반영하고 우수한 경관자원을 보존·활용
	대상지를 포함한 지역 전체의 경관을 향상시키기 위한 계획 수립
	기본방향에 따라 실현가능하고 일관된 목표 및 전략 수립
경관 기본구상 (경관구조의 설정)	경관을 고려하여 밀도, 용도배치 등 토지이용계획과 교통처리계획 등을 설정
	개발사업 규모, 장소의 특성 및 이용자를 고려한 경관구조(권역, 축, 거점) 설정
	경관구조별 장소성․조화성 확보 및 특성화
	토지이용, 지형·지세, 주변 지역의 스카이라인 등을 고려한 조화로운 스카이라인 형성
	주변 맥락과 상징성을 고려한 주요 진입부, 경관거점 및 결절부 계획
경관부문별 계획 (도시공간구조의 입체적 기본구상)	주변 지역의 가로체계, 토지이용 등의 현황 및 계획을 고려하여 인접한 건축물, 가로, 공원 및 녹지와 연계
	경관구조의 위계 및 특성 등을 고려한 건축물, 가로, 공원, 녹지 등의 계획
	커뮤니티 활동을 활성화하고 휴먼 스케일을 고려한 보행환경 및 가로경관 계획
	주변 여건, 규모, 위치 등에 따른 이용자 특성을 고려한 공원 및 녹지 등 오픈스페이스 계획
	토지이용, 지형·지세, 주변 지역의 스카이라인, 대상지의 정체성 등을 고려한 건축물의 배치, 형태, 규모 계획
	건축물, 가로, 공원 및 녹지를 유기적으로 연계하여 통합적․입체적으로 계획
	가로등, 신호등, 전신주, 도로표지판, 시설안내판 등 가로시설물은 보행환경 및 경관을 고려하여 통합지주로 계획
[사업자 의견*]

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[경관 심의 운영 지침(국토교통부 고지 제99호) 별지 제12호 서식]

건축물의 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
배치․규모․ 형태 입면 계획	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)
	구릉지의 경우 지나친 옹벽발생을 지양하고 주변 지형에 순응한 배치
	건축물로 인해 기존 보행자들의 통행이 단절되지 않도록 주변 가로체계를 고려하여 배치하고, 필요시 공공보행통로를 계획
	대규모 건축물의 경우 기단부를 설치하거나 전면부를 분절하는 등 휴먼스케일의 보행환경 조성
	획일적이거나 과장된 디자인, 자극적인 색채 등은 지양
	옥상설비 및 부속설비가 경관을 저해하지 않도록 계획
외부공간계획	장애인, 노인 등 보행약자의 접근, 이용, 이동에 불편이 없도록 무장애설계(Barrier free) 적용
	담장, 울타리 등은 주변 건축물 및 지역특성과 조화되는 색채, 재료, 디자인 등 사용
	건축물의 진입부 및 저층부는 가능한 경우 이용자․보행자를 위해 공원(쌈지공원, 도심형 공원 등), 광장 등으로 계획
	건축물 진입부에 이용자의 시각을 방해하는 과도한 시설물 설치 지양
	보행환경을 저해하지 않도록 차량․주차․보행 동선을 계획하고, 가로와 인접한 부분이나 주 보행로와 인접한 부분에는 주차장 설치 지양
	공개공지의 경우 인접한 건축물 공개공지의 특성과 입지를 고려하여 통합적 이용이 가능하도록 계획
	공개공간은 보행로와의 연계 등 다양한 계획기법을 통한 공공성 확보
옥외광고물 계획 (필요시)	건축물의 입면과의 통합적 계획 및 해당 지역의 특성에 대한 배려
	해당 지자체의 옥외광고물 가이드라인, 지침 등 준수
야간경관계획 (필요시)	건축물의 용도 및 주변지역의 특성을 고려한 조도․휘도․색채 등을 계획하되, 과도한 연출은 지양
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공통]

건축물(공통) 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
건축물 형태․외관	건축물의 형태 및 외관은 산림, 구릉지 등의 주변 자연경관과 조화를 이루도록 함
	산림과 조화로운 건축물 스카이라인 계획을 유도하고 수변경관 관리를 위한 층고 고려
	단독주택의 경우 경사지붕의 형태를 권장(부득이한 경우 제외)
	옥상 및 입면에 건축설비 노출 금지
	지붕층의 과도한 장식이나 색채사용 지양
재질	건축물 재질은 자연경관과 조화를 이루는 소재를 사용(예:석재, 목재 등)
	지나치게 눈에 띄거나 부조화되는 소재 사용지양(예:투명, 반사, 발광소재 등)
외부공간	장애인, 노인 등 보행자의 접근, 이용, 이동에 불편이 없도록 무장애설계(Barrier free) 적용
	담장, 울타리 등은 주변 건축물 및 지역특성과 조화되는 색채, 재료, 디자인 등 사용
	폐쇄적 담장 설치 지양, 식재를 하거나 개방형 담장(1.2m)으로 조성
	건축물의 진입부 및 저층부, 도로모퉁이, 오피스건물 사이는 가능한 경우 이용자․보행자를 위해 공원(쌈지공원, 도심형 공원 등), 광장 등으로 계획하고 인공구조물은 최소한으로 반영
	건축물 진입부에 이용자의 시각을 방해하는 과도한 시설물 설치 지양
	보행환경을 저해하지 않도록 차량․주차․보행 동선을 계획하고, 가로와 인접한 부분이나 주 보행로의 인접한 부분에는 주차장 설치 지양
	공개공지의 경우 인접한 건축물 공개공지의 특성과 입지를 고려하여 통합적 이용이 가능하도록 계획
	바람길 및 보행녹도를 최대한으로 확보하고 지피식물, 야생초화류 등을 식재
	건축물 외부공간 조성시에는 가로공간과 일체화하여 조성하며, 주변 산림녹지와의 연계를 고려하며 옥상녹화시 지역 자생식물 식재
	기존 녹지를 최대한 보존하고 대지내 조경식재, 벽면녹화 등을 통하여 풍부한 녹지공간 확보
	지형보호를 위하여 옹벽 등의 건설을 지양하고, 부득이한 경우 건축물과 일체화되거나 시각적으로 차폐하고, 주변과 어울리는 색채와 재질을 사용
야간조명	인공적인 빛의 느낌을 지양하고 자연경관을 고려하여 편안함을 느낄 수 있도록 은은한 조명연출
	건축물의 용도 및 주변지역의 특성을 고려한 조도․휘도․색채 등을 계획하되, 과도한 연출은 지양
색채	차분하고 자연적인 색채의 사용 권장
	배후 산림색채, 즉 환경색채와 조화를 이루는 색채계획을 수립하도록 함
	주변지역과 조화를 고려하여 지나친 발광, 원색, 고채도, 고명도의 사용을 지양
도로구조물에 관한 사항	과도한 절토, 성토를 억제하여 친환경적인 개발을 유도하고, 옹벽과 벽면 등은 재해의 위험과 심리적 위압감과 불안감의 완화를 위해 녹화하도록 함
	도로시설물, 교량, 터널입구 등을 주변지형 및 경관과 위화감이 생기지 않도록 조정
건축물 배치	조망대상으로써 산림녹지경관 보호와 조망을 위해 지형적 특성을 충분히 고려하여 건축물 배치
	생활환경에서도 배후산을 조망할 수 있도록 건물 사이에 통경축을 확보하도록 배치
	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)하며 수변경관 관리를 고려한 배치
	구릉지의 경우 지나친 옹벽발생을 지양하고 주변 지형에 순응한 배치
	건축물로 인해 기존 보행자들의 통행이 단절되지 않도록 주변 가로체계를 고려하여 배치하고, 필요시 공공보행통로를 계획
	대규모 건축물의 경우 기단부를 설치하거나 전면부를 분절하는 등 휴먼스케일의 보행환경 조성
	획일적이거나 과장된 디자인, 자극적인 색채 등은 지양
	옥상설비 및 부속설비가 경관을 저해하지 않도록 계획
옥외광고물	건축물의 입면과의 통합적 계획 및 해당 지역의 특성에 대한 배려
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공동주택]

건축물(공동주택지역) 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
공동주택 지역	인접단지의 진입광장이나 공개공지 등의 연결고리 조성 및 주요 노드지점에 가각광장이나 공개공지 설치
	조망 및 개방성 확보
	보행레벨에서의 가로 개방감 확대, 자연스러운 스카이라인 형성
	입면의 색채계획으로 고도다운 도시경관 창출
	녹지율을 높여 주민의 커뮤니티 공간 확대
	저층부는 자연친화적인 소재를 권장하여 쾌적한 공간 조성
	답답한 경관을 형성하는 과밀한 형태를 지양하며, 조망축과 통경축을 고려하여 계획
	벽면의 길이가 25m 이상일 경우, 시각적 위압감 완화를 위해 벽면을 분리하고, 측변 폭의 1/3이상을 돌출시키거나 후퇴
	저층부(3~4층 이하)는 석재 및 벽돌 등 자연친화적 소재
	지붕형태는 경사지붕 또는 우진각지붕 등을 적용
	일률적인 판상형 지양, 블록별 다양한 높이 및 다양한 주동을 조화롭게 배치하여 경관향상 도모
	폐쇄적 담장설치 지양, 식재를 하거나 개방형 담장(1.2m)으로 조성
	지붕층의 과도한 장식이나 색채사용 지양
	과도한 색채 및 패턴의 사용은 지양
	지역의 장소성 및 인접 건축물과의 연속성을 확보하는 등 주변과 조화로운 계획(건축선, 스카이라인, 형태, 입면 등)
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[공주시 건축물 경관 가이드라인_단독주택]

건축물(단독주택지역) 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
단독주택 지역	단독 주택의 경우 조화로운 군집경관을 형성해야하며, 돌출경관의 형성 지양
	유사규모로 주택의 형태, 외관, 색채 등을 일관성 있게 적용하여 군집경관을 형성
	옥상층의 물탱크는 건축물 내에 설치, 인접 건축물과의 조화를 위해 반복적 형태를 권장
	돌출경관의 형성을 지양, 경관부조화를 방지하여 쾌적한 주거단지 이미지 형성
	무분별한 옥탑방 증축 및 발코니 확장을 제한
	담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 인접 건축물과 조화를 고려하여 1.2m미만의 개방형 담장을 설치하고 자연재료를 권장(생울타리, 돌, 흙, 관목류 등)
	대지 내 공지의 위치를 되도록 도로공간 방향으로 일치시켜 가로의 개방성을 확대
	대지경계선으로부터 이격되는 구간은 조경 식재 처리 권장
	새로 개발되는 신시가지에는 현대적인 모던한 스타일의 지붕 형태를 적용하여 다양성 확보
	창문의 형태 : 장방형의 일정한 단위를 기준으로 적용하여 일관성 있는 주거환경을 연출하고 백제적 요소를 적용하는 것 검토
	과장된 도색을 지양하고 조경 식재 등을 통한 주변 자연경관 및 건축물과 조화로운 친환경 이미지 연출 권장
	둘 이상의 재질을 혼용할 경우에는 이질감을 줄 수 있으므로 지양
	주택의 주차장 및 마당 재질은 녹화 및 투수성 재질 권장
	지붕은 경량기화 또는 신소재, 아스팔트 슁글 등의 소재 사용
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[공주시 건축물 경관 가이드라인_상업지역]

건축물(상업지역) 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
상업지역 건축물	저층부는 투명한 자재 및 친환경 소재를 적용하여 개방감과 쾌적성이 느껴지도록 조성
	옥외광고는 주변과 조화를 이루고 인지성을 높일 수 있도록 정해진 면적에 따라 설치
	차양막은 건물 내 같은 디자인으로 적용하여 건물과 통일성을 부여
	상업 건축물의 1층부는 투시형 셔터 설치권장
	자연경관에 대한 조망 차단을 최소화 하고, 주변 건축물의 스카이라인을 반영
	옥상 및 입면에 건축설비 노출 금지
	건물선 후퇴와 인근보도색상을 통일로 인하여 경관을 배려하는 쾌적한 가로환경 형성
	외부공간에 대한 개방감을 배려하여 건축물 내에 공공공간 및 보행통로를 설치할 것을 권장
	유적지 주변 가로 건축물은 지나치게 급격한 스카이라인 변화가 발생하지 않도록 적정한 높이로 계획하여 통경축 확보
	건축물 배치 시 지정된 건축선에서 일정간격을 후퇴시키도록 유도하여 개방감 확보
	벽면 또는 문 손잡이 등에 전통문양을 적용하여 지역 정체성 표현
	건축물의 외벽은 전면과 측면의 구별 없이 모든 면의 마감 수준을 동일하게 처리
	공주고도의 경관특성을 고려한 재질 사용
	저충부 건물의 외벽은 개방감 및 반사율이 낮은 유리재질 사용
	건축물 마감 자체색의 사용을 권장하며, 부득이 도색할 경우 인접 건축물과 조화를 고려
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공공건축물]

건축물(공공건축물) 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
공공건축물	고도 이미지를 살리되 과장된 지양, 주변 환경과 조화되는 색채와 외관형성
	권위적이고 폐쇄적인 요소 지양
	건축물 내․외부에 유니버셜 디자인 적용
	담장설치를 금지하고 경관녹지 및 식재를 활용
	외부공간은 시민 휴게위지의 도심형 공원으로 디자인할 것을 권장
	주차장은 건물 후면이나 지하에 설치할 것을 권장
	쾌적한 도시환경을 배려하여 개방감이 느껴지도록 공간 조성
	보행자의 접근성을 확보하여 보행약자가 접근하기 용이하도록 배치
	역사유산을 조망하는데 방해되지 않는 위치에 설치
	관광정보 안내를 목적으로 주요 거점부에 설치되는 건축물의 경우 관람객이 쉽게 찾을 수 있는 공간에 배치
	관광안내소는 기념품판매소, 화장실, 매표소 등 관람객 편의를 돕는 유사건축물과 통합
	문화재 주변에 설치될 경우 역사유산을 부각시키기 위한 간결한 디자인
	역사유산과 동일재료를 사용하여 통일된 이미지 형성
	생활시설물의 노출을 최소화하거나 차폐되도록 배치
[심의의견*] 심의위원: (인)

* 경관체크리스트 검토항목을 기준으로 의견 제시

[공주시 건축물 경관 가이드라인_공공건축물]

건축물(공업지역/기타지역) 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
공업지역/기타지역	입면 및 측면에 벽면녹화 권장, 평지붕의 경우 옥상녹화 권장
	외부공간에 적재물 방치 금지
	보안을 위해 담장설치 시 가로에서 위압감을 느끼지 않도록 규모와 재료 설정
	주변 지역으로 광공해가 일어나지 않도록 함
축사 및 농업용창고	조망경관과 생활환경을 고려한 배치
	폐쇄적 담장 설치 지양, 식재를 하거나 개방형 담장(1.2m)으로 조성
	보행레벨에서의 가로 개방감 확대, 자연스러운 스카이라인 형성
	블록별 다양한 높이를 통해 도시경관 형성
	반사재질의 외장재 사용을 지양하고 주변환경과 조화로운 색상을 사용
	축사 및 창고 등의 시설물 입지 시 지붕색채의 원색을 지양하고 소규모 건축물이 단지형으로 건축되는 건축유도
	일률적인 판상형 지양, 다양한 주거동을 조화롭게 배치
	다양한 주거동의 형태․외관, 조화로운 통일성 확보
	기단부, 중층부, 상층부의 차별적 형태로 조성
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 건축물 경관 가이드라인_오픈스페이스]

오픈스페이스 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
공원	지형과 식생을 고려하여 외부공간과 가로공간을 일체화 시킴
	교통약자를 배려한 계단 외의 경사로 등의 설치
	시각적 차폐로 인한 우범화 방지
	주민 네트워크의 거점역할을 위한 유기적으로 연계되는 동선계획
	친환경 투수성 포장재와 자연재료, 건강하고 안전한 재료 권장
	기존 식생을 최대한 살리고 랜드마크 기능을 하는 노거수 등은 보존
	공원의 성격을 살려 지역적 상징성을 강조하는 패턴이 남용되지 않도록 함
	시설물과 포장의 색채를 주변경관요소에 조화되도록 계획
	자연지형을 최대한 보전하고 도로 모퉁이, 오피스 건물 사이의 소규모 토지 등에 소공원을 조성하되 인공구조물은 최소한으로 반영
	공원, 사면, 가로수 등 수목, 초본류, 화훼류를 식재할 경우 외래종을 지양하고, 지역 자생식물을 식재하여 생태계 교란 방지 및 지역의 특성 있는 경관연출
녹지	녹지의 단절부는 생태통로를 조성함으로써 야생동물의 이동보호 및 생태질서 유지
	경관조명을 통한 야간경관 통합적 계획
	환경오염에 잘견디며, 공주지역의 지역수종을 고려하여 생태적 안전성이 있는 수종의 선정
	환충녹지와 연결녹지를 형성하여 순환형 연결녹지 네트워크 형성하고 쾌적성과 안정성 확보
하천변	수생태계 복원 및 수질개선을 우선으로 하는 친자원적인 개발을 유도
	인공적인 뚝․제방․휀스를 지양하며 자연식재와 습지․녹지로 형성된 하천변 조성
	하천회랑의 여과․차단․저류의 기능을 지닌 생태하천으로 복원
	금강변의 제방길과 둔치를 활용하여 녹지요소를 적극 도입하여 쾌적한 공간으로 조성
	자연형 호안의 친수하천으로 조성하여 지역민에게 쾌적한 수변 오픈스페이스를 제공하도록 함
	유실피해에 잘 견디며 청소가 용이한 재료 및 자연재료 사용
	하천 고수호안은 호안비탈 안정에 지장이 없는 범위에서 화관목 등의 친수성 경관수목을 식재하고, 계단부는 돌, 나무 등의 환경친화적 소재를 이용하여 조성
	하천 저수호안은 자연석과 식생 등을 활용하여 자연형의 호안으로 형성
	하천 저수로는 식생 여과대의 확보로 수질을 정화하고 생물서식 기반을 형성할 수 있도록 함
	보행가로에서 하천으로의 접근성을 높이고, 적절한 조도를 유지하여 우범화되지 않도록 함
	빈번히 침수되는 구역의 침수주의 안내설치를 의무화하고 해당 구역의 시설물 설치는 최소화 함
	모든 시설물은 주변환경과 조화되도록 색채, 재질을 통합경관 관덤에서 설치
	수변경관 관리를 위해 건축물 층고 및 배치를 고려
보행자 도로	시설물의 도로 점유율을 최소화하여 최소 유효보도폭 확보
	유효보도폭이 확보되지 않은 도로에서는 보행에 방해되는 가로수 및 지장물 설치 지양
	시공을 철저히 하여 내구성과 평탄성을 높임
	교통약자를 위하여 횡단보도 진입부의 턱낮춤
	등주와 가로수 일정간격 유지, 보행가로 여건에 맞게 조성
	보도 포장재의 색채는 주변환경과 조화되는 저채도 색을 주조색으로 하고, 원색계열은 최소화
자전거 도로	차도와 인접한 경우 턱낮춤 경사로 설치
	자전거 동선과 보행동선을 엄격히 분리
	투수성 탄성포장 재질을 사용하여 친환경성을 높이며 안정성 확보
	보행가로와 자전거도로를 서로 다른 재질로 시공 시 경계를 매끈하게 시공하고, 같은 재질 사용 시에는 경계선을 명확히 표시하여 이용자의 편의를 높이고 혼란을 방지
전면공지	보행자 공간과 하나되는 연속성있는 공간을 창출하며 전면의 공간과 일체감을 형성하여 매력있는 가로경관을 갖추도록 함
	보행공간에 접한 부분은 통행에 지장을 주는 장애요소를 없애고 보도와 연계된 바닥포장, 패턴 등 일체감이 있는 디자인을 적용하도록 함
	공원 내 녹지 및 보행로 등의 시설에 위압감을 주는 비인간적 공간구성을 지양하고 친환경적인 조경을 조성하여 주민과 보행자를 동시에 배려하는 공간으로 활용
	공원과 연계하여 폐쇄적인 공간이 아닌 개방감 있는 디자인을 적용
	주차장으로의 전용을 금지하고, 불법 적재공간으로 활용하지 않도록 함
	정서적으로 안정감을 주는 색채계획 수립과 일조 조건의 향상을 고려
	조명 등을 적절히 배치하고 안전을 고려한 조도를 유지하여 야간 이용 시 안정성을 높임
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명

[공주시 특수구조물 가이드라인_교량, 터널, 옹벽, 구조물 설치 및 기타]

특수구조물 경관체크리스트(심의위원용)

사업명:

구분	검토항목
교 량	안전과 미관이 함께 고려된 디자인
	자연과 조화되고 도시 맥락을 반영하는 디자인
	시각적, 생태적으로 자연친화적인 디자인
	획일적인 산업화 재료에 의한 물개성의 극복
	친환경, 지속 가능한 디자인 개념의 도입
	기능을 우선하되 교량 자체가 조형미를 가지도록 불필요한 장식 지양
	교량의 상부와 하부고주는 일관성 있는 형태로 디자인
	효율적인 유지 관리 및 내구성을 고려한 재료의 사용
	색채를 사용해야 할 경우 무채색계열의 사용을 권장하고, 구조물이 가진 소재의 자체색상을 사용할 경우 원색을 배제
	인위적인 패턴을 지양하며 지역적 특성 또는 역사 정체성을 살릴 수 있는 패턴 사용
	보행자 및 주행자의 안전한 횡단을 위하여 안전기준에 적합한 보호시설물 설치
	하부 교각의 설치는 되도록 지양하고 교량의 하부에 보도 및 도로가 계획되어 있을 경우 안전을 위한 조명시설물의 설치를 권장
터 널	조형적 요소의 최소화로 주변과 조화되는 디자인
	불필요한 옹벽부 최소화
	주변 환경과 조화되는 색채 사용
	역사적 특성을 보여줄 수 있는 형태나 목재루버, 담쟁이 등의 친환경적인 재료를 사용하여 정비
	콘크리트 사용면적을 최소화하여 불필요한 옹벽부가 발생하지 않도록 디자인
	효율적인 유지 관리 및 내구성을 고려한 재료의 사용
	주변 식생의 자연스러운 연결
	산악에서 터널 전면 중앙분리대로 녹지가 자연스럽게 연결
	갱구부의 시각적 위압감을 최소화하기 위해 최소한의 디자인을 권장
옹 벽	조형적인 요소의 최소화로 주변과 조화되는 디자인
	불필요한 옹벽부 최소화
	주변환경과 조화되는 색채 사용
	갱구부 형태를 고려한 진입부 디자인 권장
	콘크리트 사용면적을 최소화하여 불필요한 옹벽부가 발생하지 않도록 디자인
	효율적인 유지 관리 및 내구성을 고려한 재료의 사용
	주변 식생의 자연스러운 연결
	주변과 조화되도록 설치
구조물 설치 및 기타	입체 교차로의 상부에는 소규모 공원 또는 녹지를 조성하여 보행환경 향상과 경관 개선
	터널의 진입부는 절개를 최소화하고 절개면이 발생할 영우 녹화하고 갱문상부에 불필요한 구조물은 지양
	도로 등의 구조물을 건설할 때는 생태통로 설치
	사면을 절개해야 하는 경우 옹벽을 지양하고 최대한 완경사로 조성하여 자생종 초본류 및 나무 식재
	불필요한 지역의 과도한 인공 방음벽 설치를 자제하고, 설치가 불가피한 경우 방음벽 양편에 충분한 폭의 녹지 형성
[사업자 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성

* 필수 항목 미반영시 구체적인 설명